**Liege Zweisitzer liefern und einbauen**

Liege in geschwungener Form als Zweisitzer liefern und nach

Herstellerangabe einbauen.

Sitzbreite: ca. 120 cm

Sitzhöhe: ca. 25 – 45 cm variabel mittels Bodenanker

Länge: ca. 210 cm

Höhe Lehne: ca. 75 cm

Holzart: Lärche unbehandelt

Grundgestell: Stahlblech S-235 feuerverzinkt

Ankerplatten an Grundgestell zum Aufschrauben auf Fundamente

Belastbarkeit: über 750 Kg


Befestigung über Aufschrauben auf vier Punktfundamente, alternativ

mittels Bodenanker

15 x 15 x 75 cm, C20/25

Geeignetes Befestigungsmaterial ist im Preis mit einzukalkulieren.

Einschließlich aller Erd-, Fundamentierungs- und Verdichtungsarbeiten.

****